Author: user

Правила техники безопасности .

МБОУ Котовская СОШ

При работе с иглой:
На иголку должна быть вдета нитка;
Нитку держать в игольнице, не прикалывать ее на одежду;
Сломанную иголку не выкидывать.
При работе с ножницами:
Ножницы не держать раскрытыми на столе;
Ножницы передавать кольцами вперед
Будь внимателен и соблюдай правила техники безопасности

Школа

МБОУ Котовская СОШ

Ардатовский район, с. Котовка,
Ул. Школьная ,д.1-А

Воспитать всесторонне развитого человека.

Учимся моделировать фартук

Тел.: 55-56-32

Телефон: 5-91-43

сМоделируй такой Фартук

Способы изменения
карманов.

Чтобы смоделировать такой фартук , необходимо изменить фасонные линии на основной детали. Для этого необходимо от точек Н и Н1 вверх подняться на необходимую высоту и поставить точки Н2 и Н3 . Линию Н и Н1 разделить пополам и поставить точку Н4. Полученные точки Н3 Н4Н2 соединить. Такую же форму нам необходимо выполнить и на нагрудной части фартука. Для этого линию Г и Г1 необходимо поделить пополам и из полученной точки опустить перпендикуляр на желаемую длину и поставить точку Г2 . Точки Г Г1 Г2 соединить прямой линией. Таким образом вы измените основной вид фартука, т.е. дадите другую форму фартуку. Также фартуку можете добавить карманы.

Какую ткань подобрать для фартука?
Для повседневной носки фартука нам понадобится ткань более прочная (это х/б ткань, ситец, льняная ткань), менее маркая, т.е подбираем ткань более темнее.
Для праздничной одежды мы подбираем более яркую, красочную, светлую (это ткани шелковые, также могут быть х/б ткани).
Также можно подобрать различную текстуру ткани. Применить различные цвета тканей, но так чтобы они к друг другу подходили.
Н-р: красный и желтый, синий и зеленный,
синий и красный и т.д. И не в коем случае: коричневый и желтый, желтый и синий и т.д.
Семь раз отмерь, один раз отрежь.

А теперь придумай сам!

МБОУ Котовская СОШ

Ардатовский район, с. Котовка,
Ул. Школьная ,д.1-А

Телефон: 5-91-43